
关于赤峰应用技术职业学院（赤峰农牧学校）浴池的综合说明
一、学院浴池基本情况
1.学生人数
中职学生：1322人
高职学生：5117人
2.浴池简介 
建筑面积：748.12㎡ ，洗浴分区，男女分设两个洗浴室，淋浴喷头共160个（现可用约100个，损坏60个），储水罐容量：108立方米。热水源由太阳能+空气能（节能环保型）提供。太阳能面积XXX㎡（五分之二损坏，即实际可用约五分之三），空气能设备主泵不可用，副泵可正常运行，功率7.5KW。
3.设备运行现状
[bookmark: _GoBack]热水需经过水质软化处理（因水质问题，防止水垢影响设备运行与寿命），年度软化药剂采购费用1500元（需运营商自行承担），淋浴喷头损坏率约37.5%，可用率约62.5%。太阳能设备损坏率40%，可用率60%。空气能主泵损坏，副泵尚能维持部分热水供应。
4.学院投入情况
教育经费紧张，近期无设备改造及新增投入计划，经营商如需改造，需经校委会批准，经费由承包人自行负担。
2、 洗浴收费及补助政策
校园浴池属于服务性项目，依据发改价格〔2010〕1619号文件《国家发展改革委、教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知》，校园浴池应遵循自愿和非营利原则，学校可按照成本补偿原则制定收费标准，并进行收费公示。
1.中职学生洗浴
免费政策：每名中职生每月享受四次免费洗浴。
成本补助：学院提供刷脸计数系统，将中职学生信息录入并单独管理，学院对经营商每次实际洗浴补助3元。
2.高职学生洗浴
收费由经营商自行确定，收费标准不得高于学校周边1公里内社会洗浴收费标准；
收费需提前在学校官网及主要区域（教学楼、宿舍、食堂等）公示。
三、运营建议与风险提示
1.设备维护与改造建议
建议经营商优先修复损坏的淋浴喷头及太阳能设备，提高设备使用率，降低能耗，提升用户体验。可考虑逐步更换空气能主泵，提升热水供应能力，避免高峰期热水不足问题。软化水处理须严格执行，减少设备损坏和维修成本。设备改造需校委会批准，需提前沟通，明确投入及回报周期。
2.运营策略
合理安排洗浴时间段，分批错峰，避免拥挤，提高现有喷头利用率。针对高职学生，根据周边市场价格调研制定合理收费标准，增强竞争力。做好公示与宣传，确保学生知晓洗浴政策及收费标准，提升透明度与满意度。探索增值服务，如提供储物柜租赁、搓澡等，增加经营收入。
3.风险提示
设备老旧及损坏会影响服务质量，需加强维护与及时修理。学院不投入经费，设备改造全部由经营商负担，需测算改造成本及投资回报周期。中职免费洗浴有补助，但实际洗浴人次需准确统计，避免补助结算纠纷。高职收费需严格遵守周边市场标准，避免违规或价格过高导致学生流失。
3、 结论 
学院浴池现状存在设备老化和部分损坏问题，运营成本与用户体验面临挑战。建议经营商充分调研设备改造的必要性和投资可行性，优化运营策略，合理利用学院补助政策，提升洗浴服务品质，确保合法合规经营，实现可持续发展。
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